ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

 СИСТЕМА ВАКУУМНАЯ НВР 500

Вакуумная система НВР 500 производимая ООО НПП АВРОРА г.Тула – система с двойной функцией - это вакуумный насос и нагнетательный насос, который работает посредством сжатого воздуха. Он используется преимущественно для наполнения или опорожнения и очистки емкостей со смазочно-охлаждающей жидкостью. Это устройство создано так, что оно быстро и без проблем может устанавливаться на стандартные бочки.

Вакуумный реверсивный насос системы НВР 500 ввинчивается в отверстие с резьбой 3/4G на крышке бочки и подключается к сжатому воздуху, а в отверстие с резьбой 2G ввинчивается быстроразъемный камлок к которому подсоединяется напорно-всасывающий рукав длиной 3 метра и насадки для сбора жидкости и стружки.

Путем открытия-закрытия винтового реверсивного клапана на корпусе насоса можно изменить работу системы с функции откачки жидкости на функцию подачи под давлением. . Таким образом, этим устройством можно откачивать любые загрязненные жидкости, содержащие различные механические загрязнения, чистить баки и собирать розливы с пола, а так же опорожнять используемую емкость.

Для эффективной работы устройству необходимо давление сжатого воздуха около 5-8 бар с расходом от 500 л/мин. При максимальном давлении производительность системы составляет примерно 60 л / мин откаченной жидкости. Устройство имеет автоматический запорный клапан, который предотвращает переполнение бочки при закачке жидкости в бочку.

 Вакуумная система НВР 500 может также применяться во взрывоопасных помещениях.

 Клапан реверсный

 БРС Насос вакуумный

 Подача сжатого воздуха

Рукав Н\В клапан переполнения

 Емкость герметичная с резьбовыми

 Приемная труба 1 приемная труба 2 Оверстиями 3\4 и 2 дюйма

Основные характеристики:

• 200 литров наполняется менее чем за 4 минуты

• 200 литров сливается в режиме обратного потока менее чем за 5 минут

• Подходит для всех стандартных бочек с резьбами G3/4” и G2”

• Управляющий клапан обеспечивает правильное давление в бочке

• Просто устанавливать

• Легко управлять

• Переключается на обратный поток жидкости винтовым клапаном

• Предохранительный клапан не допускает переполнения бочки

• Возможна регулировка насоса под производительность компрессора

Примечания:

Необходимо применять требования охраны труда при работе с пневматическим инструментом.

Комплектность:

Насос вакуумный реверсный – 1шт

Рукав напорно-всасывающий оборудованный камлоком 3 м – 1шт

Труба приемная №1 – 1шт

Труба приемная №2 – 1 шт

Насадка щелевая -- 1 шт

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует работу оборудования в течении не менее одного года при соблюдении условий эксплуатации пневматического оборудования.

Претензии и предложения принимаются по телефону (4872)71-60-11, электронной почте nppaurora@mail.ru